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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
....................................................
        (pieczęć firmowa)

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 11 ton

Opis przedmiotu zamówienia 
Nr sprawy: GZK.3211.12.2021
1. samochodu ciężarowego śmieciarki o ładowności 11 t.”
	
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
	Oferta

	
	PODWOZIE 
	

	•
	Podwozie trzyosiowe
	

	•
	Rok produkcji 2008 lub młodszy
	

	•
	Silnik wysokoprężny
	

	•
	Moc silnika min 300 KM
	

	•
	Norma emisji spalin – min. EURO 4
	

	•
	Skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna
	

	•
	Napęd 6x2
	

	•
	Dopuszczalna masa całkowita: konstrukcyjna min. 26000 kg, administracyjna min. 11000 kg
	

	•
	Oś wleczona podnoszona
	

	•
	ABS
	

	•
	Kamera wsteczna z wyświetlaczem LCD
	

	•
	Kabina wyposażona fabrycznie w trzy miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa - kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa pomarańczowa RAL 2008
	

	•
	tempomat
	

	•
	ASR
	

	•
	Klimatyzacja
	

	•
	Elektrycznie sterowane lusterka
	

	•
	Centralny zamek
	

	•
	Światła przeciwmgielne
	

	•
	Radio fabryczne z CD sterowane z kierownicy
	

	•
	Blokada tylnego mostu
	



	•
	Udokumentowany przebieg do 250 000 km
	

	•
	Tachograf
	

	•
	Zawieszenie: przód i tył na poduszkach powietrznych
	

	•
	Dopuszczalna konstrukcyjna masa całkowita min. 26 000 kg
	

	•
	Zużycie opon – max. 30 %
	

	•
	Dodatkowe lustra rampowe i krawężnikowe
	

	•
	Dodatkowe lampy dalekosiężne 
	

	•
	Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym
	

	•
	6 miesięczna gwarancyja na pojazd
	

	
	ZABUDOWA SPECJALIZOWANA:
	Oferta

	•
	Zabudowa używana lub fabrycznie nowa- rok produkcji min. 2008, zabudowa dwukomorowa (podzielna 1/3, 2/3) – 14-16 m³
	

	•
	Pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi/ hydrauliczny
	

	•
	Sterowanie z kabiny kierowcy oraz z zewnątrz
	

	· 
	Nominalna moc załadunkowa min. 11 000 kg
	

	· 
	Dwie niezależne płyty wypychowe
	

	· 
	Zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l i 110-1100 l do dużej komory
	

	•
	Hydrauliczna blokada kontenera
	

	•
	Prasa ze zgniotem liniowym
	

	•
	Pompa wielotłoczkowa
	

	•
	Zbiornik oleju min. 80 l wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju
	

	•
	Rurki hydrauliczne stalowe ocynkowane i lakierowane
	

	•
	Osłony przeciwnajazdowe boczne
	

	•
	Nadkola z chlapaczami
	

	•
	6 miesięczna gwarancja na urządzenie 
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
	

	•
	Koło zapasowe
	

	•
	Podnośnik hydrauliczny min. 10 T
	

	•
	Klucz do kół 
	

	•
	Apteczka
	

	•
	Gaśnica
	

	•
	Trójkąt ostrzegawczy
	



2.	 samochodu ciężarowego śmieciarki o ładowności 11 t.”

	
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
	Oferta

	
	PODWOZIE 
	

	•
	Podwozie trzyosiowe
	

	•
	Rok produkcji 2008 lub młodszy
	

	•
	Silnik wysokoprężny
	

	•
	Moc silnika min 300 KM
	

	•
	Norma emisji spalin – min. EURO 4
	

	•
	Skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna
	

	•
	Napęd 6x2
	

	•
	Dopuszczalna masa całkowita: konstrukcyjna min. 26000 kg, administracyjna min. 11000 kg
	

	•
	Oś wleczona podnoszona
	

	•
	ABS
	

	•
	Kamera wsteczna z wyświetlaczem LCD
	

	•
	Kabina wyposażona fabrycznie w trzy miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa - kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa pomarańczowa RAL 2008
	

	•
	tempomat
	

	•
	ASR
	

	•
	Klimatyzacja
	

	•
	Elektrycznie sterowane lusterka
	

	•
	Centralny zamek
	

	•
	Światła przeciwmgielne
	

	•
	Radio fabryczne z CD sterowane z kierownicy
	

	•
	Blokada tylnego mostu
	



	•
	Udokumentowany przebieg do 250 000 km
	

	•
	Tachograf
	

	•
	Zawieszenie: przód i tył na poduszkach powietrznych
	

	•
	Dopuszczalna konstrukcyjna masa całkowita min. 26 000 kg
	

	•
	Zużycie opon – max. 30 %
	

	•
	Dodatkowe lustra rampowe i krawężnikowe
	

	•
	Dodatkowe lampy dalekosiężne 
	

	•
	Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym
	

	•
	6 miesięczna gwarancyja na pojazd
	

	
	ZABUDOWA SPECJALIZOWANA:
	Oferta

	•
	Zabudowa używana lub fabrycznie nowa- rok produkcji min. 2008, zabudowa dwukomorowa (podzielna 1/3, 2/3) – 14-16 m³
	

	•
	Pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi/ hydrauliczny
	

	•
	Sterowanie z kabiny kierowcy oraz z zewnątrz
	

	· 
	Nominalna moc załadunkowa min. 11 000 kg
	

	· 
	Dwie niezależne płyty wypychowe
	

	· 
	Zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l i 110-1100 l do dużej komory
	

	•
	Hydrauliczna blokada kontenera
	

	•
	Prasa ze zgniotem liniowym
	

	•
	Pompa wielotłoczkowa
	

	•
	Zbiornik oleju min. 80 l wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju
	

	•
	Rurki hydrauliczne stalowe ocynkowane i lakierowane
	

	•
	Osłony przeciwnajazdowe boczne
	

	•
	Nadkola z chlapaczami
	

	•
	6 miesięczna gwarancja na urządzenie 
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
	

	•
	Koło zapasowe
	

	•
	Podnośnik hydrauliczny min. 10 T
	

	•
	Klucz do kół 
	

	•
	Apteczka
	

	•
	Gaśnica
	

	•
	Trójkąt ostrzegawczy
	



......................................, dnia .....................2021 r.

                                                                                               ................................................................
                                                                                                   (podpisy osób upoważnionych, pieczęć)


Instrukcja wypełnienia:
Wykonawca wypełnia kolumnę oznaczoną napisem „Oferta”, wpisując TAK lub NIE odpowiednio, zgodnie z zapisami z kolumny „Wymagania Zamawiającego”.


Dokument może być podpisany według wyboru Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę. 
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